**臺中市中山堂設備技術需求表**

 109.08.05修訂

|  |
| --- |
| **一、前臺及相關資料** |
| 演出日期：　　　年 月 　日 至 月 日 ． 共 　 天　 場 |
| 節目名稱： | 演出性質：□音樂 □戲劇 □舞蹈 □其他  |
| 演出單位： | 技術執行單位 ：  |
| 演出人數： 　　　人 | 技術人員人數(包含架設、調整及演出執行) 燈光人員： 人　 音響人員： 人　舞台人員： 人 錄影人員： 人 |
| 其他工作人員人數： 　　人  |
| 演出長度：總長度 分鐘 ( 上半場 分鐘．中場休息 分鐘．下半場 分鐘 ) |
| 日期/時段 | 上午時段8：30~12：00  | 輔助時段12：00~13：00 | 下午時段13：00~17：00 | 輔助時段17：00~18：00 | 晚上時段18：00~23：00 | 輔助時段23：00後 |
| 　 月　 日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 　 月　 日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 　 月　 日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 　 月 　 日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 　 月 　 日( ) |  |  |  |  |  |  |
| 售票狀況 | □售票 □索票 □免票自由入場□是　 □否 對號入座 □是　 □否 供有票務狀況時更換對號入座 |
| 現場販售 | □是　□否， 內容：□節目單 元 □演出CD 元 □其他　　　　　　  |
| 入場狀況 | □非親子節目，身高110公分以下兒童不得入場，一人一票，憑票入場。□一人一票，憑票入場。 |
| 遲到入場 | □段落入場(曲間、舞碼間、換場間) □隨時入場 □其他：　　　　　  |
| 錄音、錄影及攝影 | □無 □錄影 □錄音 □攝影　共　　機　(本館不提供錄音、錄影設備)錄影、錄影公司： 工作席：　　　　　 ◎工作人員執行拍照/攝影/錄音/錄影等任務時，需穿戴攝錄影工作背心。 |
| 觀眾席／舞台口使用 | 特殊使用：□是　□否（投影機、音響、燈光等設備控制台）位置：　　　　　 　　　　 　　　　 安排人員上、下舞台：□是　□否 演出人員於演出中進出觀眾席 : □是　□否 時間：　　　　　 　動線：　　　　　 　 原因：　　　　　 特殊安排：□是　□否（貴賓致詞　　人、主持人　　人 ）時間：　　　　　 　動線：　　　　　 　  |
| 貴賓室 | 使用時間： 月 日 時 分至 時 ，預估參加人數 人活動性質：□貴賓接待 (限演出當天場次使用) □記者會 (限已租借本場館使用) □其他: 使用對象：□一般民眾 □受邀來賓 □媒體記者 □員工 □其他: 其他配合單位：□無　□協辦單位／贊助單位： □ 執行單位：  |
| 演出結束 | □是　□否 安排演出人員至大廳與觀眾會面□是　□否　舉行簽名會　 人 |
| 相關資料 | □演出時間表（rundown） □演出相關基本資訊(海報、資料) □其他：　　　　　  |
| 備 註 | ◎觀眾席走道及樓梯皆為安全逃生動線，設備禁止佔用或封閉。◎演出單位人員出入本館請佩戴工作證。 |
| **二、後臺** |
| **舞臺**舞台形式：□鏡框式舞臺　( □是 □否 使用舞蹈地墊 ) □音響反射板 □組合式合唱平台(7座) □樂團平台(184cm×92cm×21cm 24座) ◎演出單位自行架設。 □其他樣式組合舞臺 　 　　 布幕使用狀況：□升降大幕(電腦)　 □翼幕 /12(6對)　 □沿幕 / 6道 □中隔幕 □黑背幕 □RP天幕吊桿使用狀況：□吊桿空桿(電腦) /14桿　□使用燈光桿(電動) /5桿　  □使用樂池(樂隊)如有其他演出時的特殊狀況請加以敘述 ： 。 |
| **音響** □只使用館內系統　□使用館內並外加系統　□完全使用自備外加音響系統 □外加consolo □需從館內系統送訊號給導播、錄影裝置或錄音監聽喇叭 □無線麥克風 /6支 □CD-Play (DENON-C635) /1台　□舞台監聽喇叭 /4支□INTER COM /5組　□收音麥克風(Beyerdynamic) Mce85 PV \_\_\_\_\_/2支□收音麥克風(Beyerdynamic) TG150d \_\_\_\_\_/2支如有其他演出時的特殊狀況請加以敘述： 。 |
| **燈光** □只使用館內系統　□使用館內並外加系統　□完全使用自備外加燈光系統□外加Console □外加Dimmer\_\_\_ 迴路 □外加電腦燈\_\_\_ 盞 □外加追蹤燈\_\_\_\_組□追蹤燈\_\_\_\_組 (共兩組，請自派操控人員) □側燈架 座(共10座，單座四層可加四顆燈)如有其他演出時的特殊狀況請加以敘述： 。 |
| **演員化妝室** 一樓 □化妝室 1 (16人) □化妝室 2 (3人) □化妝室 3 (3人)  □化妝室 4 (4人) □化妝室 5 (4人)  二樓 □化妝室 6 (20人) □化妝室 7 (30人) □化妝室 8 (10人)  如有其他演出時的特殊狀況請加以敘述 ： 。 |
| **鋼琴**□法吉歐利鋼琴F308 □史坦威鋼琴D274 □貝森朵夫鋼琴290 □河合鋼琴EX-276 □山葉鋼琴CF-3 □山葉鋼琴GP1 □是 □否 調音 （調音人員： 聯絡電話： ） |
| **其他設備**□字幕投影機2台 □投影幕2道（舞台鏡框兩側牆面）◎演出單位自備筆記型電腦 (請自備轉接器轉VGA)□司儀桌 /1張 □演奏椅 /120張 □指揮台 /2座 □摺疊桌 /10張□高腳椅 /8張 □譜架 　 /74組 □譜架燈(LED)\_\_\_\_\_\_/30盞 □觀眾席控台桌\_\_\_\_\_\_\_\_ /3張□指揮譜燈\_\_\_\_\_\_/2盞 □觀眾席椅套 　 /70付 外接電力部分：□三相四線120/208V(225A．右側舞台) @裸端子 □三相四線220/380V(100A．左側舞台) @大美規◎其他需求說明：  |
| **演出安全調查**□本節目申請明火表演。 (活動45日前須依明火表演安全管理辦法規定提出申請)* 因節目需要演出時會使用以下具危險性及破壞性的道具物品：□燃燒的物品或器具　　　　□水或其他液態的物品　□撒在舞台表面的粉狀物品、綵帶、紙花等噴筒。□火藥作用後會產生火花、旋轉、行走、飛行、升空、爆音或煙霧等(須向主管機關申請許可)

 □煙機或會產生煙霧的設備 □重壓或尖銳的物品 其他 * 請敘述因演出需要而會做出具危險性的表演及動作 ： 。

◎如有其他演出時的特殊狀況請加以敘述 ： 。 |
| **(本表由演出團體之舞監或技術負責人填寫) 填表人簽名：**   **演出技術聯絡人： 電話： 手機：**  **FAX： E-mail：****前台行政聯絡人： 電話： 手機：** **FAX： E-mail：**  |
|  **技術協調紀錄(本欄位由館方填寫)****開會日期: 年 月 日** **開會時間: 時 分****主持人:****出席人員:**  |

 **懸吊配置表 HANGING LIST 109.08.05修訂**

|  |  |
| --- | --- |
| 節目名稱： | 日期： 年 月 日 |
| 演出單位： | 單位：公尺 |
| **桿號** | **內容** | **低定點** | **高定點** | **到鏡框線** | **備註** |
| **01** | 沿幕/Border1 |  |  | **45 CM** |  |
| **02** | 翼幕/Leg1 |  |  | **70 CM** |  |
| **03** |  |  |  | **95 CM** |  |
| **04** |  大幕 |  |  | **120 CM** | **不可拆卸** |
| **E1** | 燈光桿1 |  |  | **170 CM** |  |
| **05** | 翼幕/ Leg2 |  |  | **220 CM** |  |
|  | 反響板1 |  |  | **285 CM** |  |
| **06** |  |  |  | **335 CM** |  |
| **07** | 沿幕/ Border2 |  |  | **370 CM** |  |
| **08** | 翼幕/ Leg3 |  |  | **400 CM** |  |
| **09** |  |  |  | **435 CM** |  |
| **E2** | 燈光桿2 |  |  | **470 CM** |  |
| **10** |  |  |  | **515 CM** |  |
| **11** |  |  |  | **540 CM** |  |
| **12** | 翼幕/ Leg4 |  |  | **565 CM** |  |
|  | 反響板2 |  |  | **625 CM** |  |
| **13** | 沿幕/ Border3 |  |  | **675 CM** |  |
| **14** |  |  |  | **710 CM** |  |
| **E3** | 燈光桿3 |  |  | **750 CM** |  |
| **15** | 翼幕/ Leg5 |  |  | **800 CM** |  |
| **16** | 中隔幕 |  |  | **830 CM** |  |
| **17** |  |  |  | **865 CM** |  |
| **18** |  |  |  | **900 CM** |  |
| **19** |  |  |  | **935 CM** |  |
| **20** | 沿幕/ Border4 |  |  | **970 CM** |  |
| **21** | 翼幕/ Leg6 |  |  | **1000 CM** |  |
| **E4** | 燈光桿4 |  |  | **1050 CM** |  |
| **22** |  |  |  | **1085 CM** |  |
| **23** | 沿幕/ Border5 |  |  | **1115 CM** |  |
| **E5** | 燈光桿5 |  |  | **1150 CM** |  |
| **24** |  |  |  | **1200 CM** |  |
| **25** |  |  |  | **1235 CM** |  |
| **26** |  |  |  | **1270 CM** |  |
| **27** |  |  |  | **1305 CM** |  |
| **28** | 沿幕 / Border6 |  |  | **1340 CM** |  |
| **29** | 黑背幕 |  |  | **1375 CM** | **不可拆卸** |
| **30** |  天幕 |  |  | **1410 CM** | **不可拆卸** |